  这个文件的操作方式（空片通过adnl来升级uboot）：
1，把需要更新的uboot.bin.signed和u-boot.bin.usb.signed 替换原来的；
2，连接USB启动；
3，运行：S905Y4.bat 批处理即可；
--或者在cmd 下逐句输入：
adnl devices
adnl getvar identify
adnl bl1_boot -f u-boot.bin.usb.signed
adnl getvar identify
adnl bl2_boot -F u-boot.bin.signed
adnl getvar identify
adnl oem disk_initial
adnl Partition -P bootloader -F u-boot.bin.signed